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附件：项目清单及技术要求、商务条款
一、项目清单及技术要求
	序号
	材料名称
	规格、参数
	单位
	数量
	单价控制价

	1 
	★衬塑钢管
	DN200
	米
	1
	206.78 

	2 
	
	DN150
	米
	1
	120.61 

	3 
	
	DN125
	米
	1
	88.17 

	4 
	
	DN100
	米
	1
	69.25 

	5 
	
	DN80
	米
	1
	54.56 

	6 
	
	DN65
	米
	1
	44.64 

	7 
	
	DN50
	米
	1
	33.69 

	8 
	
	DN40
	米
	1
	25.50 

	9 
	
	DN32
	米
	1
	22.33 

	10 
	
	DN25
	米
	1
	16.29 

	11 
	
	DN25*3.0
	米
	1
	13.25 

	12 
	U型卡
	DN200
	个
	1
	2.60 

	13 
	
	DN150
	个
	1
	1.70 

	14 
	
	DN125
	个
	1
	1.60 

	15 
	
	DN100
	个
	1
	1.30 

	16 
	
	DN80
	个
	1
	1.10 

	17 
	
	DN65
	个
	1
	1.00 

	18 
	
	DN50
	个
	1
	0.83 

	19 
	
	DN40
	个
	1
	0.73 

	20 
	
	DN32
	个
	1
	0.60 

	21 
	衬塑大小头
	DN150*125
	个
	1
	13.06 

	22 
	
	DN125*100
	个
	1
	12.61 

	23 
	衬塑通丝
	DN50
	个
	1
	7.75 

	24 
	
	DN40
	个
	1
	5.20 

	25 
	
	DN32
	个
	1
	4.50 

	26 
	衬塑弯头
	DN50
	个
	1
	8.90 

	27 
	衬塑直接
	DN50
	个
	1
	6.65 

	28 
	吊装脚铁制作含安装
	（小型）
	个
	1
	63.60 

	29 
	
	（大型）
	个
	1
	83.52 

	30 
	法兰垫片(带孔)
	DN150
	个
	1
	3.50 

	31 
	
	DN125
	个
	1
	2.80 

	32 
	
	DN100
	个
	1
	2.00 

	33 
	
	DN80
	个
	1
	1.70 

	34 
	沟槽衬塑弯头90°
	DN200
	个
	1
	86.63 

	35 
	
	DN150
	个
	1
	39.88 

	36 
	
	DN125
	个
	1
	34.38 

	37 
	
	DN100
	个
	1
	18.98 

	38 
	
	DN80
	个
	1
	15.18 

	39 
	
	DN65
	个
	1
	13.06 

	40 
	
	DN50
	个
	1
	12.38 

	41 
	沟槽衬塑大小头
	DN200*100
	个
	1
	37.13 

	42 
	
	DN200*150
	个
	1
	37.13 

	43 
	
	DN200*80
	个
	1
	37.13 

	44 
	
	DN200*65
	个
	1
	29.49 

	45 
	
	DN100*80
	个
	1
	11.00 

	46 
	
	DN100*65
	个
	1
	11.00 

	47 
	
	DN100*50
	个
	1
	11.00 

	48 
	
	DN125*100
	个
	1
	15.95 

	49 
	
	DN125*80
	个
	1
	15.95 

	50 
	
	DN125*65
	个
	1
	15.95 

	51 
	
	DN150*125
	个
	1
	18.15 

	52 
	
	DN150*100
	个
	1
	18.15 

	53 
	
	DN150*80
	个
	1
	18.15 

	54 
	
	DN150*65
	个
	1
	18.15 

	55 
	
	DN80*65
	个
	1
	10.31 

	56 
	沟槽衬塑法兰
	DN200
	个
	1
	56.38 

	57 
	
	DN150
	个
	1
	33.69 

	58 
	
	DN125
	个
	1
	28.05 

	59 
	
	DN100
	个
	1
	20.63 

	60 
	
	DN80
	个
	1
	17.46 

	61 
	
	DN65
	个
	1
	15.40 

	62 
	沟槽衬塑内丝大小头
	DN40*25
	个
	1
	4.10 

	63 
	
	DN40*32
	个
	1
	4.25 

	64 
	
	DN32*15
	个
	1
	3.00 

	65 
	
	DN32*20
	个
	1
	2.15 

	66 
	沟槽衬塑内丝三通
	DN50*40
	个
	1
	11.50 

	67 
	
	DN50*32
	个
	1
	11.40 

	68 
	
	DN65*32
	个
	1
	20.63 

	69 
	
	DN65*50
	个
	1
	20.63 

	70 
	
	DN40*32
	个
	1
	7.25 

	71 
	
	DN65*40
	个
	1
	20.63 

	72 
	
	DN40*20
	个
	1
	7.10 

	73 
	
	DN40*15
	个
	1
	7.00 

	74 
	
	DN32*15
	个
	1
	5.65 

	75 
	
	DN32*20
	个
	1
	5.75 

	76 
	
	DN25*15
	个
	1
	3.70 

	77 
	
	DN40
	个
	1
	4.62 

	78 
	沟槽衬塑内丝弯头
	DN32
	个
	1
	4.70 

	79 
	
	DN40
	个
	1
	5.78 

	80 
	
	DN32*20
	个
	1
	4.30 

	81 
	
	DN40*20
	个
	1
	5.20 

	82 
	沟槽衬塑三通
	DN80*50
	个
	1
	23.10 

	83 
	
	DN80*65
	个
	1
	23.10 

	84 
	
	DN100*65
	个
	1
	30.66 

	85 
	
	DN100*80
	个
	1
	30.66 

	86 
	
	DN125*65
	个
	1
	46.20 

	87 
	
	DN125*80
	个
	1
	46.20 

	88 
	
	DN125*100
	个
	1
	46.20 

	89 
	
	DN150*65
	个
	1
	53.63 

	90 
	
	DN150*80
	个
	1
	53.63 

	91 
	
	DN150*100
	个
	1
	53.63 

	92 
	
	DN150*125
	个
	1
	53.63 

	93 
	
	DN150*50
	个
	1
	53.63 

	94 
	
	DN200*80
	个
	1
	27.31 

	95 
	
	DN200*100
	个
	1
	27.31 

	96 
	
	DN200*125
	个
	1
	27.31 

	97 
	
	DN200*150
	个
	1
	27.31 

	98 
	
	DN200*65
	个
	1
	26.99 

	99 
	
	DN50
	个
	1
	17.88 

	100 
	
	DN65
	个
	1
	20.63 

	101 
	
	DN80
	个
	1
	24.06 

	102 
	
	DN100
	个
	1
	30.66 

	103 
	
	DN125
	个
	1
	46.20 

	104 
	
	DN150
	个
	1
	53.63 

	105 
	
	DN200
	个
	1
	144.81 

	106 
	沟槽衬塑卡箍
	DN50
	个
	1
	8.25 

	107 
	
	DN65
	个
	1
	8.53 

	108 
	
	DN80
	个
	1
	9.63 

	109 
	
	DN100
	个
	1
	10.04 

	110 
	
	DN125
	个
	1
	17.60 

	111 
	
	DN150
	个
	1
	18.29 

	112 
	
	DN200
	个
	1
	36.44 

	113 
	沟槽衬塑盲板
	DN150
	个
	1
	19.25 

	114 
	
	DN100
	个
	1
	13.75 

	115 
	
	DN65
	个
	1
	9.57 

	116 
	沟槽三通
	DN200
	个
	1
	114.81 

	117 
	
	DN150
	个
	1
	53.63 

	118 
	
	DN100
	个
	1
	30.66 

	119 
	
	DN65
	个
	1
	20.63 

	120 
	
	DN50
	个
	1
	17.68 

	121 
	
	DN200*150
	个
	1
	114.81 

	122 
	
	DN200*100
	个
	1
	114.81 

	123 
	
	DN150*100
	个
	1
	53.63 

	124 
	
	DN150*65
	个
	1
	53.63 

	125 
	
	DN100*65
	个
	1
	30.66 

	126 
	沟槽闸阀
	DN200
	个
	1
	465.80 

	127 
	
	DN150
	个
	1
	321.10 

	128 
	
	DN125
	个
	1
	264.60 

	129 
	
	DN100
	个
	1
	226.17 

	130 
	
	DN80
	个
	1
	201.63 

	131 
	
	DN65
	个
	1
	153.56 

	132 
	
	DN50
	个
	1
	66.51 

	133 
	
	DN25
	个
	1
	30.00 

	134 
	
	DN32
	个
	1
	41.90 

	135 
	卡箍
	DN200
	个
	1
	36.44 

	136 
	
	DN150
	个
	1
	18.29 

	137 
	
	DN125
	个
	1
	17.60 

	138 
	
	DN100
	个
	1
	10.04 

	139 
	
	DN80
	个
	1
	9.63 

	140 
	
	DN65
	个
	1
	8.53 

	141 
	
	DN50
	个
	1
	8.25 

	142 
	排气阀
	DN25
	个
	1
	23.36 


※衬塑钢管为核心产品。
注：1、本项目投标报价采用综合折扣报价，最终结算以预算单价*中标折扣*实际发生量。
2、投标人应以包括涉及项目的所有费用进行报价，应包括（但不限于）货品、包装、装卸、运输、保险、管理服务及税金等一切直接和间接费用以及利润的总和。
3、完成本项目采购金额120万元或1年采购服务期满，以先到达为准，则采购合同终止。
4、本项目无法确定具体数量，根据采购人实际需求供货，结算以实际发生额为准。

1、产品满足《流体输送用钢塑复合管及管件》（GB/T 28897-2021）标准；
2、衬塑钢管的基管质量应符合《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T 3091-2025）标准，其材质牌号为Q235B。基管的外径、厚度和理论重量按下表规定执行：
	公称口径
	外径
	壁厚
	理论重量
	公称口径
	外径
	壁厚
	理论重量
	公称口径
	外径
	壁厚
	理论重量

	(mm)
	(mm)
	(mm)
	(kg/m)
	(mm)
	(mm)
	(mm)
	(kg/m)
	(mm)
	(mm)
	(mm)
	(kg/m)

	15
	21.3
	2.8
	1.34
	40
	48.3
	3.5
	4.01
	100
	114.3
	4.0
	11.23

	20
	26.9
	2.8
	1.74
	50
	60.3
	3.8
	5.47
	125
	139.7
	4.0
	14.00

	25
	33.7
	3.2
	2.5
	65
	76.1
	4.0
	7.34
	150
	165.1
	4.5
	18.69

	32
	42.4
	3.5
	3.48
	80
	88.9
	4.0
	8.64
	200
	219.1
	6
	32.2


3、基管为普通厚度的热镀锌钢管，定长为六米，壁厚、外径、不直度在国标允许的偏差范围内；
4、内衬塑料层厚度应达到1.5±0.2（mm）。
5、钢塑管交货状态为内外表面镀锌，内表面在喷锌的基础上再衬塑；
6、标记：标记按GB/T28897-2021标准相关要求执行。
7、焊接管应除去焊筋，其残留高度不应大于0.5MM；
8、衬塑钢管的内衬塑料应符合国家和行业标准要求；
9、DN65及以上口径管其端口须压槽。
10、基管在衬塑前应进行必要的表面处理，其焊筋残留高度不应大于0.5mm，内衬塑料为全新100%纯PE，并满足《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2025）的相关要求。
11、钢塑管塑层厚度和允许偏差：mm
	公称通径
	厚度
	允许偏差

	15--65
	1.5
	+0.2/-0.2

	80--125
	2.0
	+0.2/-0.2

	150
	2.5
	+0.2/-0.2

	200
	2.5
	+不限/-0.5


12、钢塑管达标重量为：
	公称口径
	壁厚 mm
	达标重量 kg/支

	15
	2.80
	8.40

	20
	2.80
	10.75

	25
	3.20
	15.40

	32
	3.50
	21.00

	40
	3.50
	24.50

	50
	3.80
	33.50

	65
	4.00
	44.75

	80
	4.00
	53.50

	100
	4.00
	70.00

	125
	4.00
	85.50

	150
	4.50
	113.00

	200
	6.00
	195.00



13、衬塑钢管的产品质量应符合《给水衬塑复合钢管》（CJ/T136-2001）要求，卫生性能符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T 17219-2025）的要求；
14、外观要求：衬塑钢管内外表面应光滑，不得有气泡、裂纹、脱皮、伤痕、凹陷、色泽不均匀等缺陷，无离层现象，两端截面与管轴线成垂直。
15、包装应按《钢管的验收、包装、标志和质量证明书》（GB/T 2102-2022）中第5.3条捆扎包装要求。
16、由供应方运输至工地，并负责卸货及保管，保证货物无损伤，可随时使用。
17、热镀锌衬塑沟槽异径配件需符合中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布的沟槽式管接件标准GB5135.11-2006。
注：1、以上所列产品中如有仅指某生产商的，则仅供参考，投标人在满足或优于所要求的技术参数基础上可自行选择生产商及型号。
2、所投产品如有最新最新国家标准或行业标准的按最新标准执行。
3、执行标准：
（1）产品执行标准
GB/T28897-2021流体输送钢塑复合管及管件
GB/T3091-2025低压流体输送用焊接钢管
GB/T13663-2018给水用聚乙烯（PE）管材
（2）衬塑复合管材内衬塑料卫生性能应符合GB/T17219-2025生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准。
（3）衬塑复合管热镀锌外防腐层应满足镀锌层单位面积总重量不得小于280g/㎡。
（4）结合强度：
衬塑复合管的钢与内衬塑之间结合强度不应小于1.0Mpa。
（5）弯曲性能
弯曲实验：公称通径≤50mm衬塑钢管经弯曲（弯曲角度10°，弯心试件外径8倍）后不发生裂痕，钢与塑之间不发生离层现象。
（6）压扁性能
公称直径大于50mm的衬塑钢管经压扁后不发生裂痕，钢与内外塑层不发生离层现象。



二、商务条款
1、交货时间：本项目为分批次供货，实际以采购人下发供货通知之日起，7天内须货到现场。投标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善引起的货物损坏和损失均由投标人负责。
供货期限：完成本项目采购金额120万元或1年采购服务期满，以先到达为准，则采购合同终止。
2、供货地点：甲方指定地点。
3、付款方式：签定合同后，在每批次付款时扣除该批次货款的5%，乙方分批次将货物送至甲方指定场所，由甲方人员现场签收产品（品名、规格型号、数量、质量），待甲方分批次验收后支付该批次货款，每批次货款的5%在甲方完成全部货物的验收合格后一年内付清。在甲方支付每笔款项前，乙方需提供合法有效的等额增值税专用发票，甲方审核无误后向乙方支付该笔款项。
4、报价方式：本项目所有投标均以综合折扣报价，报价内容包含但不限于招标文件规定的货物及附属售后服务、标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、税金、检验、培训、技术服务、运至最终目的地的运费、运输保险费、人工费等完成本项目所需的一切相关费用。具体以实际发生量据实结算。
5、售后服务要求
（1）服务期限：投标人所投货物必须为全新的、符合国家有关质量标准的产品；所供产品质量保证期为一年（相关标准大于一年的，按相关标准执行）。
（2）质量保证期自采购人（或其授权代表）在验收报告上签署“验收合格”之日起计算；质量保证期内免费维修更换配件。
（3）在质量保证期内，投标人应常备所供货物的备品备件，接到故障通知后7*24小时响应免费维修或更换，由此发生的费用（非人为损坏）由成交投标人承担。质量保修期内所有货物保修服务方式均为成交投标人上门保修，即由成交投标人或原厂家派员到使用现场维修。由此产生的一切费用均由成交投标人承担。
6、交货包装：
（1）投标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由投标人负责。
（2）投标人交货时，须提供设备的全部资料，如产品合格证、装箱单、使用说明书、易损件清单、备品备件清单、出厂检验报告、质量保证书、产品现行完好标准、标准操作规程、维护保养规程等等。
（3）投标人提供的全部货物所有附件必须都配备齐全，所供货设备外包箱注明用户信息，原厂设备完整，不得折封，以上参数如有不符直接退货。
（4）如果投标人没有按照合同规定或采购人同意延长的时间交货，每延期一天，按合同总金额的1‰交付违约金；如果投标人在达到最高限额（合同总额5%）后仍不能交付的，采购人可终止合同，因此产生的一切经济损失由投标人承担；因质量问题延期交付设备时，按延期交付产品处理。
7、安装、验收
（1）投标人在交货截止时间（或采购方规定的时间）内交货，有关运输和保险的一切费用由投标人承担。所有货物运抵现场并验收合格后的日期为交货日期。
（2）货物到现场后，采购人（或其授权代表）、投标人组织相关人员共同对到货货物的数量、外观、包装质量、技术资料等进行确认； 
（3）货物供货完成以后，由采购人或组织技术专家或委托第三方专业机构对货物依照招标文件上的技术规格要求、以及国家有关标准进行验收；货物性能达到技术要求的，给予验收通过；验收合格后由采购人（或其授权代表）签署确认验收合格文件（一式四份）；全部技术资料等应当在验收合格后移交用户单位（业主）。验收时如发现货物的质量、性能不符合招标文件规定标准的，本项目采购人有权在货物验收时予以拒收；因此产生的一切经济损失由投标人承担；
（4）交付验收标准：依次序对照适用标准为：
①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；
②符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；
③货物来源国官方标准。
上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准；
（5）投标人须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件；
（6）在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失；
（7）对于不合格的货物，投标人必须在7个工作日里及时完成更换并重新对更换货物进行验收。
8、其它要求
（1）成交投标人应保证采购人在使用成交投标人所提供的服务时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，成交投标人承担一切与之有关的责任。
（2）成交投标人在服务期内存在以下情况，采购人有权终止服务并更换投标人，且不再对其进行业务委托：
①在响应中有故意隐瞒与响应文件中不符的重大事实的。
②未经批准将所中标业务再转包或分包给其它供应商的。
③在为本项目服务工作中与企业串通、违反职业道德的。
④未能保证服务质量的。
⑤严重违反保密承诺的。
（3）投标人应该认真咨询、实地勘察，了解标的现状，并仔细阅读本次采购所提供的相关资料及特别规定。投标人参加投标，即表明投标人对标的的情况和特别规定的认可，投标成功后不得以未咨询或对标的不了解而提出异议或反悔。
（4）投标人应保证其提供的服务不违反关法律、行政法规的规定。
（5）成交投标人在履行合同期间，应对成交投标人（或其雇佣人员）的疏忽、故意或过失而造成采购人的直接或间接损失、第三者的财产损失及安全责任事故等负责，并承担相应费用。
（6）本项目采购服务、设备对应的固定资产和无形资产，产权及所有权均属采购人。
（7）其他未尽事宜可在合同中约定
注：以上项目清单及技术要求、商务条款为必须满足项，否则作无效响应处理。
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[bookmark: _Toc12696][bookmark: _Toc29595][bookmark: _Toc26056]第六章  评标方法
[bookmark: _Toc9080][bookmark: _Toc29344][bookmark: _Toc8134]评分标准
[bookmark: _Hlk99230513]☑ 采用综合评分法（总分50分），由评标委员会按照以下评审内容，对资格性和符合性审查合格的投标文件进行价格、技术和商务综合比较与评价。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
	（一）价格部分（15分）

	评分点
	评审内容
	分值

	报价
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15分
注：1、投标人报价不得超出预算控制单价和采购预算，否则做无效投标处理。
2、根据赣财规【2025】5号文件规定出现下列情形之一的，视为存在异常低价问题，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：
(一)投标(响应)报价低于全部通过符合性审查投标人投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查投标人投标(响应)报价平均值x50%;
(二)投标(响应)报价低于通过符合性审查且报价次低投标人投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查且报价次低投标人投标(响应)报价x50%:
(三)投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%，项目没有设定最高限价的，采购预算视为最高限价;
(四)评审委员会认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
3、评审委员会要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要证明材料，对投标(响应)价格作出解释。投标(响应)投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
	15分

	（二）技术部分（23分）

	评分点
	评审内容
	分值

	技术指标及要求
	完全响应招标文件“第五章 货物需求表及采购需求”一、项目清单及技术要求中所有实质性条款，任何一项不满足投标无效。
评审依据：技术需求响应/偏离表。
	符合性审查

	生产与检测设备能力
	所投产品制造商 衬塑钢管 任一规格通过型式检验项目，满足或优于技术要求，同时包含如下检测项目：
① 弯曲性能（≤DN50）无裂缝、无离层
② 压扁性能（≥DN65）无裂缝、无离层
③ 镀锌层总重量 ≥ 300g/㎡
每满足一项得1分，最高得3分。
评审依据：带“CMA ”标识的检测报告扫描件并加盖制造商公章；未提供不得分。
	3分

	
	① 核心产品制造商具备生产设备：（如钢卷纵剪设备、钢管成型机组、自动焊接设备、喷砂处理设备等），每提供一项得1分，最高得4分。
评审依据：提供设备图片，并根据设备来源提供以下对应证明材料：设备为自有的提供设备采购合同及设备购买发票扫描件，设备为租赁的提供有效的设备租赁合同、近3个月内任意一期租金支付凭证（或租赁发票）。以上材料均须加盖制造商公章，未提供不得分。
	4分

	
	② 核心产品制造商具备原材料检测设备：（如光谱分析仪、镀锌层测厚仪、万能试验机等），每提供一项得1分，最高得3分。
评审依据：提供设备图片，并根据设备来源提供以下对应证明材料：设备为自有的提供设备采购合同及设备购买发票扫描件，设备为租赁的提供有效的设备租赁合同、近3个月内任意一期租金支付凭证（或租赁发票）。以上材料均须加盖制造商公章，未提供不得分。
	3分

	供货方案
	投标人针对该项目提供供货方案，方案具有以下几点：
1、供货流程与技术方案
2、供货计划
3、质量保障方案
4、运输方案
5、应急保障措施
每提供一小节内容详尽，符合项目需求的得1分，最高得5分。
注：提供的分析内容只有标题但缺乏实质性内容、内容与本项目无关或内容明显缺失的该小节不得分。
评审依据：依据投标人提供的供货方案进行评审，未提供不得分。
	5分

	售后服务方案
	投标人针对该项目提供售后服务方案，方案具有以下几点：
1、服务组织架构与资源保障
2、服务工作内容
3、服务质量标准与保障措施
4、技术培训方案
5、备件供应保障
每提供一小节内容详尽，符合项目需求的得1分，最高得5分。
注：提供的分析内容只有标题但缺乏实质性内容、内容与本项目无关或内容明显缺失的该小节不得分。
评审依据：依据投标人提供的售后服务方案进行评审，未提供不得分。
	5分

	体系认证
	核心产品制造商具备：
质量管理体系认证（ISO9001）
环境管理体系认证（ISO14001）
职业健康安全管理体系认证（ISO45001）
每提供一个有效期内的认证证书得1分，最高3分。
评审依据：证书扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。
	3分

	（三）商务部分（12分）

	评分点
	评审内容
	分值

	商务条款
	完全响应招标文件“第五章 货物需求表及采购需求”二、商务条款中所有实质性条款，任何一项不满足投标无效。
评审依据：商务需求响应/偏离表。
	符合性审查

	业绩
	投标人自2023年1月1日以来至本项目开标前（以合同签订时间为准）具备类似业绩，提供一份得1.5分，最高得6分。
评审依据：提供中标（成交）公示网站页面截图、中标（成交）通知书扫描件及合同扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。
	6分

	售后
	所投产品质保期在满足招标文件的基础上，每增加一年得1分，最高得3分；
评分依据：提供承诺函加盖投标人公章。
	3分

	响应时间
	接到釆购人要求供货的通知后，投标人4天内将货运至现场得3分；
接到釆购人要求供货的通知后，投标人5天内将货运至现场得2分；
接到釆购人要求供货的通知后，投标人6天内将货运至现场得1分；
评审依据：投标人提供响应时间承诺函加盖投标人公章，未提供不得分。
	3分
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