[bookmark: _GoBack]附件：项目清单及技术要求、商务条款
一、项目清单及技术要求
（一）采购清单
	序号
	材料名称
	规格、参数
	单位
	数量
	单价控制价

	1
	★PE管（1.0Mpa)
	Φ500
	米
	1
	582.13 

	2
	
	Φ400
	米
	1
	375.84 

	3
	
	Φ315
	米
	1
	227.17 

	4
	
	Φ200
	米
	1
	94.38 

	5
	
	Φ160
	米
	1
	60.13 

	6
	
	Φ110
	米
	1
	29.20 

	7
	
	Φ90
	米
	1
	20.80 

	8
	★PE管（1.25Mpa)
	Φ63
	米
	1
	14.34 

	9
	
	Φ50
	米
	1
	10.86 

	10
	★PE管（1.6Mpa)
	Φ32
	米
	1
	4.68 

	11
	PE法兰（套）
	Φ200
	个
	1
	58.60 

	12
	
	Φ160
	个
	1
	28.95 

	13
	
	Φ110
	个
	1
	14.94 

	14
	PE弯头*90°
	Φ200
	个
	1
	122.95 

	15
	
	Φ160
	个
	1
	65.85 

	16
	
	Φ110
	个
	1
	26.31 

	17
	
	Φ90
	个
	1
	17.67 

	18
	
	Φ63
	个
	1
	4.85 

	19
	
	Φ50
	个
	1
	2.84 

	20
	
	Φ32
	个
	1
	0.93 

	21
	PE直接
	Φ63
	个
	1
	2.36 

	22
	PE大小头
	Φ200×160
	个
	1
	58.15 

	23
	
	Φ200×110
	个
	1
	46.66 

	24
	
	Φ160×110
	个
	1
	30.57 

	25
	
	Φ110×63
	个
	1
	11.26 

	26
	
	Φ63×32
	个
	1
	2.26 

	27
	PE三通
	Φ110×110
	个
	1
	34.36 

	28
	
	Φ110×63
	个
	1
	28.14 

	29
	
	Φ63×63
	个
	1
	8.22 

	30
	
	Φ63×50
	个
	1
	4.84 

	31
	
	Φ63×32
	个
	1
	4.02 

	32
	PE外丝直接
	Φ63
	个
	1
	29.04 

	33
	
	Φ32×15
	个
	1
	5.71 

	34
	PE电熔直接
	Φ63
	个
	1
	12.10 

	35
	
	Φ110
	个
	1
	25.16 

	36
	
	Φ160
	个
	1
	48.33 

	37
	
	Φ200
	个
	1
	95.46 

	38
	PE等径直接（承插）
	Φ32
	个
	1
	0.50 

	39
	
	Φ63
	个
	1
	2.36 

	40
	
	Φ90
	个
	1
	4.71 

	41
	
	Φ110
	个
	1
	8.12 

	42
	PE90度弯头（承插）
	Φ32
	个
	1
	0.93 

	43
	
	Φ63
	个
	1
	4.85 

	44
	
	Φ90
	个
	1
	10.45 

	45
	
	Φ110
	个
	1
	19.38 

	46
	PE等径三通（承插）
	Φ32
	个
	1
	1.33 

	47
	
	Φ63
	个
	1
	6.03 

	48
	
	Φ90
	个
	1
	13.12 

	49
	
	Φ110
	个
	1
	24.62 

	50
	PE异径直接（承插）
	Φ25*20
	个
	1
	0.32 

	51
	
	Φ32*20
	个
	1
	0.51 

	52
	
	Φ32*25
	个
	1
	0.52 

	53
	
	Φ63*32
	个
	1
	2.26 

	54
	PE内丝直接（承插）
	Φ32*1/2
	个
	1
	4.72 

	55
	
	Φ32*3/4
	个
	1
	5.48 

	56
	
	Φ32*1
	个
	1
	7.59 

	57
	
	Φ63*2
	个
	1
	27.32 

	58
	PE外丝直接（承插）
	Φ32*1/2
	个
	1
	5.71 

	59
	
	Φ32*3/4
	个
	1
	6.25 

	60
	
	Φ32*1
	个
	1
	8.25 

	61
	
	Φ63*2
	个
	1
	29.04 

	62
	PE等径90度弯头（对接）
	Φ63
	个
	1
	6.29 

	63
	
	Φ110
	个
	1
	26.31 

	64
	
	Φ160
	个
	1
	65.85 

	65
	
	Φ200
	个
	1
	122.95 

	66
	PE等径三通（对接）
	Φ63
	个
	1
	10.16 

	67
	
	Φ110
	个
	1
	34.36 

	68
	
	Φ160
	个
	1
	93.08 

	69
	
	Φ200
	个
	1
	159.73 

	70
	法兰套（连接件）
	Φ110
	个
	1
	14.94 

	71
	
	Φ160
	个
	1
	28.95 

	72
	
	Φ200
	个
	1
	58.60 

	73
	铁法兰盘
	Φ110
	个
	1
	36.00 

	74
	
	Φ160
	个
	1
	57.93 

	75
	
	Φ200
	个
	1
	88.88 

	76
	PE异径直接（对接）
	Φ110*63
	个
	1
	11.26 

	77
	
	Φ160*63
	个
	1
	23.44 

	78
	
	Φ160*110
	个
	1
	30.57 

	79
	
	Φ200*63
	个
	1
	51.02 

	80
	
	Φ200*100
	个
	1
	46.66 

	81
	
	Φ200*160
	个
	1
	58.15 

	82
	PE异径三通（对接）
	Φ110*63
	个
	1
	28.14 

	83
	
	Φ160*63
	个
	1
	73.50 

	84
	
	Φ160*110
	个
	1
	79.29 

	85
	
	Φ200*63
	个
	1
	135.37 

	86
	
	Φ200*100
	个
	1
	142.92 

	87
	
	Φ200*160
	个
	1
	151.91 

	88
	橡皮带孔垫片
	Ф32
	个
	1
	1.80 

	89
	
	Ф40
	个
	1
	0.60 

	90
	
	Ф50
	个
	1
	0.60 

	91
	
	Ф63
	个
	1
	0.60 

	92
	
	Ф75
	个
	1
	0.96 

	93
	
	Ф110
	个
	1
	0.96 

	94
	
	Ф125
	个
	1
	1.44 

	95
	
	Ф160
	个
	1
	1.56 

	96
	
	Ф200
	个
	1
	2.16 

	97
	PE异径直接
	Φ50*32
	个
	1
	1.28 

	98
	
	Φ63*50
	个
	1
	2.25 

	99
	
	Φ63*32
	个
	1
	2.26 

	100
	
	Φ63*40
	个
	1
	2.38 

	101
	
	Φ75*63
	个
	1
	3.27 

	102
	
	Φ90*50
	个
	1
	4.04 

	103
	
	Φ90*63
	个
	1
	5.09 

	104
	
	Φ90*75
	个
	1
	4.23 

	105
	
	Φ110*50
	个
	1
	11.14 

	106
	
	Φ110*63
	个
	1
	11.26 

	107
	
	Φ110*75
	个
	1
	10.12 

	108
	
	Φ110*90
	个
	1
	13.56 

	109
	
	Φ160*63
	个
	1
	23.44 

	110
	
	Φ160*90
	个
	1
	27.35 

	111
	
	Φ160*110
	个
	1
	30.57 

	112
	电熔弯头
	Φ32
	个
	1
	6.21 

	113
	
	Φ40
	个
	1
	9.20 

	114
	
	Φ50
	个
	1
	13.30 

	115
	
	Φ63
	个
	1
	12.73 

	116
	
	Φ75
	个
	1
	18.25 

	117
	
	Φ110
	个
	1
	35.16 

	118
	
	Φ125
	个
	1
	49.40 

	119
	
	Φ160
	个
	1
	84.23 

	120
	
	Φ200
	个
	1
	175.82 

	121
	电熔法兰头
	Φ32
	个
	1
	6.68 

	122
	
	Φ40
	个
	1
	7.42 

	123
	
	Φ50
	个
	1
	8.24 

	124
	
	Φ63
	个
	1
	10.82 

	125
	
	Φ75
	个
	1
	16.97 

	126
	
	Φ110
	个
	1
	30.28 

	127
	
	Φ125
	个
	1
	46.33 

	128
	
	Φ160
	个
	1
	44.30 

	129
	
	Φ200
	个
	1
	69.62 

	130
	电容法兰片
	Φ32
	个
	1
	14.70 

	131
	
	Φ40
	个
	1
	16.33 

	132
	
	Φ50
	个
	1
	17.92 

	133
	
	Φ63
	个
	1
	19.04 

	134
	
	Φ75
	个
	1
	26.05 

	135
	
	Φ110
	个
	1
	31.46 

	136
	
	Φ125
	个
	1
	39.74 

	137
	
	Φ160
	个
	1
	48.02 

	138
	
	Φ200
	个
	1
	72.13 


※：1-10项PE管为核心产品。
注：1、本项目投标报价采用综合折扣报价，最终结算以预算单价*中标折扣*实际发生量。
2、投标人应以包括涉及项目的所有费用进行报价，应包括（但不限于）货品、包装、装卸、运输、保险、管理服务及税金等一切直接和间接费用以及利润的总和。
3、完成本项目采购金额50万元或1年采购服务期满，以先到达为准，则采购合同终止。
4、本项目无法确定具体数量，根据采购人实际需求供货，结算以实际发生额为准。


（二）技术参数
1、管材
（1）产品质量必须符合GB/T13663.1-2017和GB/T13663.2-2018标准。
（2）各种PE管原料要求为PE100级。全新料生产，严禁使用回收料或废料。
（3）所供产品必须保证是原厂生产全新产品，在产品明显位置须清晰注塑标明生产厂家（或产品商标）、原料等级、耐压要求、规格型号、生产日期等相关产品信息，颜色为黑色管。
（4）PE管材米重参照PE管材国家标准尺寸比要求。
（5）相关性能要求:
管材表面应清洁、光滑,不允许有气泡、明显的创伤、凹陷、颜色不均匀等缺陷。管端应切割平整,并与轴线垂直。
1） PE管材主要物理性能满足下表要求，其余严格按照国家执行标准:GB/T13663.1-2017和GB/T 13663.2-2018
	序号
	项目
	要求

	1
	断裂伸长率
	≥350%

	2
	纵向回缩率(110℃)
	≤3%

	3
	氧化诱导时间(210℃)
	≥20 min

	4
	线膨胀系数
	0.15-0.20mm/m℃

	5
	短期（3min）
	900（PE80）-1100（PE100）MPa

	6
	导热系数
	0.4W/MK

	7
	密度
	≥0.93g/cm3

	8
	弹性模量
	20℃

	9
	长期（50年）
	200MPa


2） PE管材静液压强度:严格按照国家执行标：GB/T13663.1-2017和GB/T 13663.2-2018
	序号
	项目
	环应力
	要求

	
	
	Pe63
	Pe80
	Pe100
	

	1
	20℃静液压强度(100h)
	8.0
	9.0
	12.4
	不破裂,不渗漏

	2
	80℃静液压强度(165h)
	3.5
	4.6
	5.5
	不破裂,不渗漏

	3
	80℃静液压强度(100h)
	3.2
	4.0
	5.0
	不破裂,不渗漏


2、管件
（1）产品质量必须符合GB/T13663.3-2018标准。以上标准如有更新按国家新标准要求。
（2）各种PE配件原料要求为PE100级。全新料生产，严禁使用其它原材料、回收料或废料。
（3）耐压要求：详见采购清单，与管材配套。
（4）所供产品必须保证是原厂生产全新产品，在产品明显位置须清晰注塑标明生产厂家（或产品商标）、原料等级、耐压要求、规格型号、生产日期等相关产品信息，颜色为黑色管。
（5）所有产品及生产过程必须符合《饮用水卫生许可证》要求。
3、为了保证整个管线的工程质量，管材及管件应为同一品牌产品。
（1）执行标准：国家给水用聚乙烯(PE)管道系统生产标准（GB/T13663.2-2018）
（2）Ф20－63口径管材为承插热熔连接，Ф75口径以上管材为对接热熔连接。
（3）材料要求：经挤出成型的给水用聚乙烯（PE）管材必须用聚乙烯脂为主要原料;也可在聚乙烯基础树脂中加入必要的抗氧剂、紫外线稳定剂和颜料制造而成混配料生产聚乙烯管材，混配料为蓝色或黑色。
注：1、以下所列产品中如有仅指某生产商的，则仅供参考，投标人在满足或优于所要求的技术参数基础上可自行选择生产商及型号。
2、所投产品如有最新最新国家标准或行业标准的按最新标准执行。



二、商务条款
1、供货期限：本项目为分批次供货，实际以采购人下发供货通知之日起，7天内须货到现场。投标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善引起的货物损坏和损失均由投标人负责。
2、供货地点：甲方指定地点。
3、付款方式：签定合同后，在每批次付款时扣除该批次货款的5%，乙方分批次将货物送至甲方指定场所，由甲方人员现场签收产品（品名、规格型号、数量、质量），待甲方分批次验收后支付该批次货款，每批次货款的5%在甲方完成全部货物的验收合格后一年内付清。在甲方支付每笔款项前，乙方需提供合法有效的等额增值税专用发票，甲方审核无误后向乙方支付该笔款项。
4、报价方式：本项目所有投标均以综合折扣报价，报价内容包含但不限于招标文件规定的货物及附属售后服务、标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、税金、检验、培训、技术服务、运至最终目的地的运费、运输保险费、人工费等完成本项目所需的一切相关费用。具体以实际发生量据实结算。
5、售后服务要求
（1）服务期限：投标人所投货物必须为全新的、符合国家有关质量标准的产品；所供产品质量保证期为两年（相关标准大于两年的，按相关标准执行）。
（2）质量保证期自采购人（或其授权代表）在验收报告上签署“验收合格”之日起计算；质量保证期内免费维修更换配件。
（3）在质量保证期内，投标人应常备所供货物的备品备件，接到故障通知后7*24小时响应免费维修或更换，由此发生的费用（非人为损坏）由成交投标人承担。质量保修期内所有货物保修服务方式均为成交投标人上门保修，即由成交投标人或原厂家派员到使用现场维修。由此产生的一切费用均由成交投标人承担。
6、交货包装：
（1）投标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由投标人负责。
（2）投标人交货时，须提供设备的全部资料，如产品合格证、装箱单、使用说明书、易损件清单、备品备件清单、出厂检验报告、质量保证书、产品现行完好标准、标准操作规程、维护保养规程等等。
（3）投标人提供的全部货物所有附件必须都配备齐全，所供货设备外包箱注明用户信息，原厂设备完整，不得折封，以上参数如有不符直接退货。
（4）如果投标人没有按照合同规定或采购人同意延长的时间交货，每延期一天，按合同总金额的1‰交付违约金；如果投标人在达到最高限额（合同总额5%）后仍不能交付的，采购人可终止合同，因此产生的一切经济损失由投标人承担；因质量问题延期交付设备时，按延期交付产品处理。
7、安装、验收
（1）投标人在交货截止时间（或采购方规定的时间）内交货，有关运输和保险的一切费用由投标人承担。所有货物运抵现场并验收合格后的日期为交货日期。
（2）货物到现场后，采购人（或其授权代表）、投标人组织相关人员共同对到货货物的数量、外观、包装质量、技术资料等进行确认； 
（3）货物供货完成以后，采购人有权对中标人每批送达的货物质量送第三方检测机构进行检验检测，检验检测费用由中标人承担。；货物性能达到技术要求的，给予验收通过；验收合格后由采购人（或其授权代表）签署确认验收合格文件（一式四份）；全部技术资料等应当在验收合格后移交用户单位（业主）。发现不符合招标文件及国家标准要求的采购人有权拒收货物并随时与中标人解除合同没收其履约保证金并保留追究其责任的权利。因此产生的一切经济损失由投标人承担；
（4）交付验收标准：依次序对照适用标准为：
①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；
②符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；
③货物来源国官方标准。
上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准；
（5）投标人须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件；
（6）在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失；
（7）对于不合格的货物，投标人必须在7个工作日里及时完成更换并重新对更换货物进行验收。
8、其它要求
（1）成交投标人应保证采购人在使用成交投标人所提供的服务时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，成交投标人承担一切与之有关的责任。
（2）成交投标人在服务期内存在以下情况，采购人有权终止服务并更换投标人，且不再对其进行业务委托：
①在响应中有故意隐瞒与响应文件中不符的重大事实的。
②未经批准将所中标业务再转包或分包给其它供应商的。
③在为本项目服务工作中与企业串通、违反职业道德的。
④未能保证服务质量的。
⑤严重违反保密承诺的。
（3）投标人应该认真咨询、实地勘察，了解标的现状，并仔细阅读本次采购所提供的相关资料及特别规定。投标人参加投标，即表明投标人对标的的情况和特别规定的认可，投标成功后不得以未咨询或对标的不了解而提出异议或反悔。
（4）投标人应保证其提供的服务不违反关法律、行政法规的规定。
（5）成交投标人在履行合同期间，应对成交投标人（或其雇佣人员）的疏忽、故意或过失而造成采购人的直接或间接损失、第三者的财产损失及安全责任事故等负责，并承担相应费用。
（6）本项目采购服务、设备对应的固定资产和无形资产，产权及所有权均属采购人。
（7）其他未尽事宜可在合同中约定
注：以上项目清单及技术要求、商务条款为必须满足项，否则作无效响应处理。
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[bookmark: _Toc19696][bookmark: _Toc26056]第六章  评标方法
[bookmark: _Toc340][bookmark: _Toc8134][bookmark: _Toc29344][bookmark: _Toc9080]评分标准
评分方法:综合评分法（总分50分），评分细则（计分办法保留两位小数，四舍五入）
计分细则：
评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
	（一）价格部分（15分）

	评分点
	评审内容
	分值

	价格分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15分
注：1、投标人报价不得超出预算控制单价和采购预算，否则做无效投标处理。
2、根据赣财规【2025】5号文件规定出现下列情形之一的，视为存在异常低价问题，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：
(一)投标(响应)报价低于全部通过符合性审查投标人投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查投标人投标(响应)报价平均值x50%;
(二)投标(响应)报价低于通过符合性审查且报价次低投标人投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查且报价次低投标人投标(响应)报价x50%:
(三)投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%，项目没有设定最高限价的，采购预算视为最高限价;
(四)评审委员会认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。
3、评审委员会要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要证明材料，对投标(响应)价格作出解释。投标(响应)投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
	15分

	（二）技术部分（24分）

	评分点
	评审内容
	分值

	技术指标及要求
	投标人须全部满足“第五部分 项目清单及技术要求、商务条款 一、项目清单及技术要求”，有任意一项不满足或负偏离的作无效投标处理。
评审依据：投标文件中提供技术需求响应/偏离表。
	符合性审查

	检测及研发能力
	所投产品制造商 PE 管材任一规格通过型式检验项目，满足或优于技术要求，同时包含如下检测项目：
（1）静液压强度（80℃,1000h）：无破裂、无渗漏；
（2）氧化诱导时间：≥30min；
（3）纵向回缩率：≤1%；
（4）炭黑分散等级：≤2.5 级；
（5）灰分≤0.09%；
（6）断裂伸长率：≥450%；
满足一项得1分，最高得6分；
评审依据：带“CMA ”标识的检测报告扫描件并加盖制造商公章；未提供不得分。
	6分

	
	①所投核心产品制造商具有完整的、先进的质量检测设备（如环刚度、环柔度、烘箱试验、冲击强度等设备），每提供一项得1分，最高得4分。
评审依据：提供设备图片，并根据设备来源提供以下对应证明材料：设备为自有的提供设备采购合同及设备购买发票扫描件，设备为租赁的提供有效的设备租赁合同、近3个月内任意一期租金支付凭证（或租赁发票）。以上材料均须加盖制造商公章，未提供不得分。
	4分

	
	②所投核心产品制造商具有原材料检测设备（如炭黑分散、氧化诱导时间、熔体流动速率等设备），每提供一项得1分，最高得3分。
评审依据：提供设备图片，并根据设备来源提供以下对应证明材料：设备为自有的提供设备采购合同及设备购买发票扫描件，设备为租赁的提供有效的设备租赁合同、近3个月内任意一期租金支付凭证（或租赁发票）。以上材料均须加盖制造商公章，未提供不得分。
	3分

	
	③所投核心产品制造商具有研发设备（如热重分析仪、X-射线荧光能谱仪、转矩流变仪等设备），每提供一项得1分，最高得3分。
评审依据：提供设备图片，并根据设备来源提供以下对应证明材料：设备为自有的提供设备采购合同及设备购买发票扫描件，设备为租赁的提供有效的设备租赁合同、近3个月内任意一期租金支付凭证（或租赁发票）。以上材料均须加盖制造商公章，未提供不得分。
	3分

	供货方案
	投标人针对该项目提供供货方案，方案具有以下几点：
1、供货流程与技术方案
2、供货计划
3、质量保障方案
4、运输方案
5、应急保障措施
每提供一小节内容详尽，符合项目需求的得0.5分，最高得2.5分。
注：提供的分析内容只有标题但缺乏实质性内容、内容与本项目无关或内容明显缺失的该小节不得分。
评审依据：依据投标人提供的供货方案进行评审，未提供不得分。
	2.5分

	售后服务方案
	投标人针对该项目提供售后服务方案，方案具有以下几点：
1、服务组织架构与资源保障
2、服务工作内容
3、服务质量标准与保障措施
4、技术培训方案
5、备件供应保障
每提供一小节内容详尽，符合项目需求的得0.5分，最高得2.5分。
注：提供的分析内容只有标题但缺乏实质性内容、内容与本项目无关或内容明显缺失的该小节不得分。
评审依据：依据投标人提供的售后服务方案进行评审，未提供不得分。
	2.5分

	体系认证
	核心产品制造商具备：
质量管理体系认证（ISO9001）
环境管理体系认证（ISO14001）
职业健康安全管理体系认证（ISO45001）
每提供一个有效期内的认证证书得1分，最高3分。
评审依据：证书扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。
	3分

	（三）商务部分（11分）

	评分点
	评审内容
	分值

	商务
条款
	投标人全部满足“第五部分 项目清单及技术要求、商务条款 二、商务条款”，有任意一项不满足或负偏离的作无效投标处理。
评审依据：投标文件中提供商务需求响应/偏离表。
	符合性审查

	业绩
	投标人自2023年1月1日以来至本项目开标前（以合同签订时间为准）具备类似业绩，提供一份得1.5分，最高得6分。
评审依据：提供中标（成交）公示网站页面截图、中标（成交）通知书扫描件及合同扫描件加盖投标人公章，未提供不得分。
	6分

	售后
	所投产品质保期在满足招标文件的基础上，每增加一年得1分，最高得2分；
评分依据：提供承诺函加盖投标人公章。
	2分

	响应时间
	接到釆购人要求供货的通知后，投标人4天内将货运至现场得3分；
接到釆购人要求供货的通知后，投标人5天内将货运至现场得2分；
接到釆购人要求供货的通知后，投标人6天内将货运至现场得1分；
评审依据：投标人提供响应时间承诺函加盖投标人公章，未提供不得分。
	3分




